# crkbd-rev1

Настройки моей клавиатуры. Понятия не имею, что я делаю. Метод тыка в деле.

# TODO: 
1) Добавить кастом кейкоды в VIAL https://get.vial.today/manual/custom_keycode.html
2) Обновить VIAL до состояния QMK (сейчас прошивки сильно различаются, я использую QMK)
3) Написать более подробный гайд по прошивке ниже

# Как прошить на Arch Linux

## Vial

Когда то будет

https://get.vial.today/docs/porting-to-vial.html

А пока старый вариант гайда

Создать файл прошивки

make crkbd/rev1:vial

Прошить одну половину, потом вторую.

qmk flash -kb crkbd/rev1 -km vial

## QMK

https://docs.qmk.fm/#/newbs_getting_started

В терминале пишем это
1) sudo pacman --needed --noconfirm -S git python-pip libffi 
2) paru -S qmk-git
3) qmk setup 
4) Переносим в каталог ~/qmk_firmware/keyboards/crkbd/keymaps/default свои настройки. Либо можно создать свой каталог в keymaps вместо default и туда засунуть свои настройки.
5) qmk compile -kb crkbd/rev1 -km default
6) qmk flash -kb crkbd/rev1 -km default

В теории всё

# Моя раскладка

## Фонетичская ракладка

![Layout](/img/layout.png)

## Все слои

![Layers](/img/layers.png)
